
1.  jydamserial 
  串口通讯方式    modbus rtu协议
  程序入口为helloword
 
  设备的默认通讯参数为：
        波特率：9600
        奇偶校验位：n（无校验方式）
        数据位： 8
        停止位：1
 请选择合适的串口和通讯参数进行通讯。

  由于串口类代码驱动不支持254的设备地址，所以需要修改设备地址为1.
  修改软件：jydam调试软件【配置参数】【偏移地址】【1】


2  jydam
  TCP通讯方式   modbus tcp协议  支持部分设备。
  不建议使用。

3. jydam-rtu-over-tcp
  设备采用TCP通讯，采用modbus rtu协议。支持modbus系列所有设备。
  
   程序入口为damtest.

 		int MaxDONum = 4;//继电器数量    
		int MaxDINum = 4;//光耦输入数量
		int MaxAINum = 0;//模拟量输入通道数量
  		设备的通道数量需要准确，否则会运行异常。

                               equip.Init("192.168.1.202", 10000, 254);
                               设备工作在TCP Server模式，端口为10000.
                               设备的默认地址为254，可以不用修改。
