
5.comrelay GROUP_ON  Data0  Data1  Data2  Data3
6.comrelay GROUP_OFF  Data0  Data1  Data2  Data3

对于位开和位关
继电器号为1-16

对于组开和组关
如果要Y1,Y3,Y5,Y6一起闭合就
Y7  Y6  Y5  Y4  Y3  Y2  Y1  Y0 
0   1   1   0   1   0   1   0   =0x6A(十六进制)=106(十进制)

comrelay 继电器号组合低8位   继电器号组合高8位 GROUP_ON
发送即可
comrelay GROUP_ON 低8  中8 中8 高8




---------------
comrelay GROUP_ON 255 255 255 255
为全开

