使用vb代码注意事项：

JYDAM系列串口类板卡采用标准modbus RTU通讯格式。

1：设备地址问题
默认地址254为所有设备的广播地址，只可用于单个设备的调试中。


有拨码开关的JYDAM系列板卡：
设备地址 = 偏移地址+拨码开关地址。

没有拨码开关的JYDAM系列板卡
设备地址 = 偏移地址。

设备偏移地址的配置可依靠  《DAM测试软件》  -[配置参数]-[偏移地址]更改设备偏移地址。


2.继电器寄存器问题

继电器的modbus起始地址均为0，长度为实际通道数量。
支持功能码 01 05 15指令。
01指令：可以读取多个通道的状态。
05指令：可以读写单个通道的状态。
15指令：可以读写多个通道的状态。
详细使用参考 modbus_rtu协议串口dll使用手册。
参考函数：
mbrtufcn01
mbrtufcn05
mbrtufcn15

node：从站号，也就是设备地址。
address：可以理解为需要访问的通道地址。设备第一个通道为0.
以下类同。


3.光耦输入通道寄存器问题

光耦输入通道的modbus起始地址均为0，长度为实际通道数量。

支持功能码 02指令。
02指令：可以读取多个通道的状态。
详细使用参考 modbus_rtu协议串口dll使用手册。

4.模拟量通道寄存器问题

如果模拟量只有4-20mA类型/0-10V的模拟量，起始地址均为0，长度为实际通道数量。

支持功能码 04指令

04指令：可以读取多个连续通道的数据。

有些采集卡设备采用长整型、浮点型数据（参考设备说明书说明），可以采用扩展指令读取。
