设备采用的是modbus RTU数据格式。
 打开第一路的命令为：FE 05 00 00 FF 00 98 35
 由于发送的数据为16进制的数据  0xfe  0x05 0x00.......0x35
 所以发送的时候需要将字符串 “FE 05 00 00 FF 00 98 35”转换为 byte类型数据 进行发送。
 相关转换代码请参考
     JYDAM的python代码.png
     php.png