使用源码之前，需要了解以下概念以及会通过JYDAM调试软件获取相关信息：

串口类产品：
    串口波特率，
    设备地址：默认为254，
    设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

    DO： 继电器输出
    DI： 光耦输入
    AI： 模拟量输入。
    通讯协议：modbus rtu

以太网/wifi产品：
    设备IP配置、搜索。

    设备IP,TCP服务端口，
    设备地址:默认为254，
    设备地址=拨码开关地址+偏移地址。

    DO： 继电器输出
    DI： 光耦输入
    AI： 模拟量输入。
    通讯协议：modbus rtu

    